Conception d'une installation photovoltaique

- Conception d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau électrique
- Présentation de l'activité
  - A/ Structure de l'installation Phébus
  - B/ Comportement de l'installation Phébus
  - C/ Influence du masque solaire sur la production énergétique de Phébus
  - D/ Conception détaillée de l'installation photovoltaïque de votre habitation
  - E/ Présentation de la conception détaillée
  - Documentation technique complémentaire
- Installation photovoltaïque Phébus
  - Structure
  - Comportement en temps réel
  - Données de production mémorisées
  - Masque solaire
  - Schéma électrique
  - Documentation technique
- Pour aller plus loin
- Sources

« Précédent | Suivant »

# D/ Conception détaillée de l'installation photovoltaïque de votre habitation

L’objectif de cette partie est de réaliser la conception détaillée de l'installation photovoltaïque à placer sur votre habitation.

Les choix opérés en conception préliminaire sont les suivants :

- utilisation de modules photovoltaïques Sharp ND170E1,
- utilisation d’onduleur-coupleur avec transformateur de marque SMA,
- production d’énergie la plus importante possible.

Travail personnel préparatoire :

Si vous disposez des plans de votre habitation, amener en classe ceux qui permettent de connaître la taille du toit, sa composition (présence de cheminées, fenêtres de toit, sorties d’air …) et sa pente.

Si vous ne disposez pas des données précédentes, prendre 2 photographies numériques du toit de votre habitation pour pouvoir étudier la mise en place des panneaux photovoltaïques et pour pouvoir estimer sa pente.

## Implantation des panneaux photovoltaïques et choix de l'onduleur-coupleur

1/ Déterminer l’orientation, l'inclinaison et la taille du toit de votre habitation,

2/ A l'aide des documentations techniques, choisir le nombre de panneaux photovoltaïques Sharp ND170E1 et l’onduleur-coupleur SMA associé.

3/ Contrôler les choix précédents à l'aide du logiciel Sunny Design avec les consignes suivantes :

1. données du projet : conserver les valeurs de température par défaut,
2. configuration de l'installation : suivre la proposition du logiciel,
3. pertes dans les lignes : utiliser les mêmes sections de conducteur que pour l'installation Phébus,
4. imprimer le projet au format pdf.

## Caractéristiques de l'installation

4/ Réaliser le schéma électrique de l'installation. Fournir la nomenclature des composants.

5/ Faire le schéma d’implantation des panneaux photovoltaïques Sharp ND170E1 à l’échelle.

6/ Réaliser une estimation de la production annuelle d’énergie électrique de votre centrale photovoltaïque à l’aide du logiciel de simulation Calsol (ne pas prendre en compte les données financières et considérer une installation mal ventilée pour définir le rendement de conversion électrique). En supposant une durée de vie de l’installation de 25 ans, déterminer le gain net en énergie électrique et en émission de CO2.

## Pour aller plus loin

A l'aide du logiciel Sunny Design, fournir l'impact de la valeur de la section et de la longueur des conducteurs sur le comportement d'une installation photovoltaïque.

Rq : la résistance d’un conducteur électrique se détermine par la formule R(Ω) = ρ(Ωm) x L(m)/ s(m²) avec ρcuivre = 2 x 10-8Ωm = 0,023Ωmm²/m.

« Précédent | Suivant »

Régi par la licence Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Créé avec le logiciel libre - eXeLearning