Conception d'une installation photovoltaique

- Conception d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau électrique
- Présentation de l'activité
  - A/ Structure de l'installation Phébus
  - B/ Comportement de l'installation Phébus
  - C/ Influence du masque solaire sur la production énergétique de Phébus
  - D/ Conception détaillée de l'installation photovoltaïque de votre habitation
  - E/ Présentation de la conception détaillée
  - Documentation technique complémentaire
- Installation photovoltaïque Phébus
  - Structure
  - Comportement en temps réel
  - Données de production mémorisées
  - Masque solaire
  - Schéma électrique
  - Documentation technique
- Pour aller plus loin
- Sources

« Précédent | Suivant »

# Schéma électrique

## Schéma de l'installation

Le câblage de l’installation « Phébus » est conforme au schéma de la norme C15-712-1 appliquée depuis le 1er janvier 2011 (schéma d’installation PV dans des locaux d’habitation avec revente totale de la production).

## Couplage des modules photovoltaïques

Le champ photovoltaïque est composé de 2 strings (chaînes de panneaux en série) de 12 modules BP275. Ces 2 chaînes sont montées en parallèle dans le coffret DC à l'aide de conducteurs de 6mm² en cuivre.

## Raccordements

« Précédent | Suivant »

Régi par la licence Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Créé avec le logiciel libre - eXeLearning