Conception d'une installation photovoltaique

- Conception d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau électrique
- Présentation de l'activité
  - A/ Structure de l'installation Phébus
  - B/ Comportement de l'installation Phébus
  - C/ Influence du masque solaire sur la production énergétique de Phébus
  - D/ Conception détaillée de l'installation photovoltaïque de votre habitation
  - E/ Présentation de la conception détaillée
  - Documentation technique complémentaire
- Installation photovoltaïque Phébus
  - Structure
  - Comportement en temps réel
  - Données de production mémorisées
  - Masque solaire
  - Schéma électrique
  - Documentation technique
- Pour aller plus loin
- Sources

« Précédent | Suivant »

# A/ Structure de l'installation Phébus

L’objectif de cette partie est d’analyser les possibilités de couplage électrique des modules photovoltaïques de l'installation Phébus du lycée H. Fontaine de Dijon.

## Caractéristiques des modules photovoltaïques

1/ Pour un module photovoltaïque BP275 de l'installation Phébus, rechercher pour les conditions standards optimales « stc » (ensoleillement de 1000W/m² et température des cellules de 25°C) :

- VCO : tension fournie lorsque le circuit est ouvert (à vide),
- UMPP : tension fournie lorsque le module produit sa puissance maximale,
- IMPP : courant fourni lorsque le module produit sa puissance maximale,
- PMPP : puissance crête du module (puissance maximale que peut délivrer le module avec les conditions "stc").

Couplage des modules photovoltaïques

2/ Indiquer le(s) couplage(s) possible(s) des modules BP275 associés à l'onduleur-coupleur de l'installation Phébus.

Indice

Une chaîne est un circuit électrique composé de plusieurs modules photovoltaïques connectés en série (on utilise aussi le terme "string").

Il faut déterminer pour les conditions standards de test « stc » (ensoleillement de 1000W/m² et température des cellules de 25°C) :

- VTCO : tension à l’entrée de l’onduleur lorsque le circuit est ouvert (fonctionnement à vide),
- UTMPP : tension à l’entrée de l’onduleur lorsque les modules photovoltaïques produisent leur puissance maximale,
- ITMPP : courant fourni à l’onduleur lorsque les modules photovoltaïques produisent leur puissance maximale,
- PTMPP : puissance crête (puissance maximale) que peut fournir l’ensemble des modules photovoltaïques.

Il faut que ces valeurs soient compatibles avec les caractéristiques de l’onduleur-coupleur de l'installation.

1 chaîne de 24 modules BP275.

3 chaînes de 8 modules BP275 mises en parallèle.

4 chaînes de 6 modules BP275 mises en parallèle.

2 chaînes de 12 modules BP275 mises en parallèle.

1 chaîne de 14 modules BP275 mise en parallèle avec 1 chaîne de 10 modules.

Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de tension ?

Est-ce qu'il y a assez de tension ?

Est-ce qu'il y a assez de tension ?

Justifiez les valeurs de tension, de courant et de puissance fournis à l'onduleur-coupleur.

La réponse est dans le calcul de la tension appliquée à l'onduleur-coupleur.

« Précédent | Suivant »

Régi par la licence Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Créé avec le logiciel libre - eXeLearning